Udbudstekst – OBLIQUE Bænk 
OBLIQUE bænk af By Bang er en kompakt, pladsbesparende bænk/plint, designet i et enkelt og stilrent formsprog. Møblet egner sig særligt til byrum, parker, institutioner, kirkegårde og boligforeninger, hvor komfort, holdbarhed og diskretion er væsentlige krav.
1. Stelkonstruktion
· Materiale: Varmgalvaniseret stål, udført i 60 × 40 mm stålrør 
· Overflade: Varmgalvaniseret i henhold til gældende standarder 
· Valgfri pulverlakering: Stel kan pulverlakeres i enhver RAL-farve efter ønske. 
· Stabilitet: Konstruktionen skal sikre, at møblet står solidt og ikke deformeres ved normal brug og udsættelse for vejrlig.
2. Beklædning (Sæde og Ryglæn)
· Træsort: Mahogni af møbel- eller udendørskvalitet 
· Plankedimensioner: Ca. 190 × 50/30 mm (ryg og sæde).
· Overfladebehandling: Plankerne kan leveres ubehandlede eller oliebehandlede. Oliebehandlede planker skal have et beskyttende lag, der reducerer optagelse af vand og beskytter mod vejr og nedbrydning.
· Montering: Plankerne fastgøres forsvarligt til stellet med rustfri eller galvaniserede skruer/bolte, så planker ikke slår sig eller vrider sig ved temperatur- og fugtvariationer.
3. Design og Komfort
· Formgivning: Let skrånende ryglæn (på bænkversionen) for forbedret siddekomfort, uden at møblet bliver pladskrævende.
· Kanter: Sæde- og rygkanter skal være afrundede eller let affasede for at minimere risiko for splinter og sikre behagelig siddekomfort.
4. Varianter
· Bænk med ryglæn: Inkluderer sæde og ryglæn i træ.
· Plint: Udført som bænk uden ryglæn, med en enkel og plan siddeflade.
5. Montage
· Fritstående eller fastboltet: Møblet skal kunne leveres enten forberedt til permanent montering på fast underlag (f.eks. betonfundament) eller udføres som fritstående, alt efter opgavens krav.
· Beslag og fastgørelse: Bolte, skruer og beslag til fastgørelse skal være i rustfrit stål, 
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