Udbudstekst – Rustfri Stål Vippe Pullert fra By Bang
By Bangs rustfri stål vippepullert kombinerer et stilrent design med effektiv adgangskontrol. Denne pullert er fremstillet i højkvalitets rustfrit stål for optimal holdbarhed og korrosionsbestandighed, samtidig med at den let kan vippes ned for midlertidig passage.
· Materiale
· Pullerterne skal være fremstillet i rustfrit stål med en glasblæst overflade.
· Konstruktionen skal sikre god korrosionsbestandighed og minimal vedligeholdelse.
· Baseplade
· Pullerten fastgøres med bolte til underlaget.
· Typisk basepladestørrelse: ca. 100 x 150 mm.
· Faststøbning
· Pullerten leveres med jordanker til nedstøbning.
· Typisk længde under jord: ca. 400 mm.
· Jordsokkel
· Mulighed for at anvende udskiftelige mekanismer via en jordsokkel-løsning.
· Fås i Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 89 mm og Ø 102 mm.
· Standardhøjde over jord: 900 mm (andre højder kan evt. tilbydes på forespørgsel).
· Trekantnøglemekanisme (DIN 3223)
· Selvaktiverende lås, der muliggør hurtig og nem åbning med trekantnøgle.
· Profilcylinderlås
· Leveres med nøgle
· Mulighed for systemnøgleløsninger, eksempelvis ved større anlæg med fællesnøgle.
Typisk vægt varierer fra ca. 7,5 kg (model med baseplade) til ca. 13,3 kg (model med cylinderlås og jordsokkel).
