Udbudstekst: CREPA 2 Udendørs Cirkelbænk fra By Bang
Crepa 2 fra By Bang er en fleksibel og stilfuld cirkelbænk/plint, hvor stel i galvaniseret, corten eller rustfrit stål kombineres med hårdttræ- eller FSC-certificeret mahogni. Den særlige konstruktion, hvor rør (Ø28/32) føres igennem plankerne, giver et rent og ensartet udtryk uden synlige skruer på bagsiden af rygstøtten.
1. Modulopbygget Bænk
· Stel: 10 mm stål (rustfrit, galvaniseret eller corten)
· Hårdttræ: Planker á 50/60×45 mm
· Rør: Rustfrit stål Ø28/32 til gennemføring af planker
· Montagemuligheder:
· Nedstøbning: Stel med ben til nedstøbning
· Boltning (fodplade): Montering på fundament eller anden fast belægning
· Variation: Fås med eller uden rygstøtte
· Malet udførsel: Mulighed for levering i pulverlakeret stål (RAL-farver)
· Lige forløb
· R2000 eller R3000 med modullængder á 1030 mm
· Tilvalg: Armlæn kan monteres efter ønske
· Cirkelformet, halvcirkel eller slangeform
· Fås i lige og buede moduler, så bænken kan opbygges som en helcirkel, halvcirkel, eller et snoet forløb langs veje og stier.
· Kan sammensættes med ryg, armlæn og endegavl efter behov.
· Stål (galvaniseret eller corten)
· Tåler vind, vejr og saltpåvirkninger; kræver minimal vedligeholdelse.
· Hårdttræ (FSC-certificeret)
· Sikrer lang levetid og miljømæssig ansvarlighed.
· Ergonomi og Brugervenlighed
· Standard sædehøjde ca. 450 mm.
· Mulighed for 300 mm rygstøtte i 10° hældning for ekstra komfort.
· Fastgørelse:
· Boltning: Fodplade til fundament eller fast belægning.
· Modulopbygning: Elementerne sammensættes til lineære, buede eller cirkelformede forløb i eksempelvis halvcirkel, S-form eller slangeform.
By bang Crepa 2 fleksibel, æstetisk og bæredygtig udendørs-møbelserie, der kan integreres i alt fra byrum og parker til virksomheder, campingpladser og kirkegårde. Crepa 2 sikrer en komfortabel siddeoplevelse, et slidstærkt design og mulighed for at skabe alt fra enkle plinte til snoet eller cirkelformet bænke med minimal vedligeholdelse.
Fås nu også i lige, R2000 eller R3000 med modullængder á 1030 mm, samt mulighed for armlæn, hvilket yderligere forøger fleksibiliteten og brugervenligheden.

