Udbudstekst: PYLON cykeloverdækning fra By Bang
PYLON cykeloverdækning er en modulær og fleksibel løsning designet til at imødekomme en bred vifte af anvendelser. Den innovative nedhængte konstruktion uden frontstøtter giver et åbent og indbydende miljø, perfekt til cykelparkering, passagerskure eller åbne overdækkede områder. Med et stilrent og funktionelt design tilbyder PYLON en holdbar og æstetisk løsning til både offentlige og private områder.
Den modulopbyggede struktur gør det muligt at tilpasse overdækningen efter specifikke behov. PYLON fås i to varianter:
· "Single"-version: Ensidet udkraget overdækning, ideel til montering langs bygningsvægge eller i smalle områder.
· "Twin"-version: Tosidet udkraget overdækning, perfekt til fritstående installationer såsom større cykelparkeringsanlæg eller venteområder.
For yderligere fleksibilitet kan passagehøjden justeres til 2.700 mm, hvilket gør det muligt at anvende dobbelt dæk cykelparkering for øget kapacitet.
Materialer og konstruktion
· Støttekonstruktion: Fremstillet af robuste HEA-stålprofiler, der sikrer høj stabilitet og lang levetid.
· Tagdækning:
· Lamineret sikkerhedsglas (VSG) – elegant og gennemsigtigt design.
· Trapezformet metalplade (aluzink) – robust og vedligeholdelsesfri.
· Overfladebehandling:
· Varmgalvaniseret for langvarig korrosionsbeskyttelse.
· Varmgalvaniseret og pulverlakeret i forskellige RAL-farver for optimal integration i omgivelserne.
Tekniske specifikationer
· Snebelastning: 0,65 kN/m².
· Tagform: Pent tag (ensidet) eller trugtag (dobbeltsidet).
· Taghældning: Skråtag eller trugtag med 5° hældning mod midten.
· Tagdybde:
· Skråtag: 2.150 mm.
· Trugtag: 2 × 2.220 mm.
· Total udkragning:
· Pent tag: 2.610 mm.
· Trugtag: 5.070 mm.
· Dræning: Via samlekanal og nedløbsrør med afløb over jorden.
· Jordforankring:
· Opspænding i muffefundamenter (standard).
· Bundplader til skruning.
· Kolonnegitter: 5.250 mm.
· Strøer: Ja, kolonnefri.
PYLON cykeloverdækning er ideel til:
· Kommuner og offentlige institutioner: Perfekt til byrum, parker og transportstationer.
· Boligforeninger og andelsboliger: Sikrer beboerne en beskyttet cykelparkering.
· Erhvervsbygninger og kontormiljøer: Tilbyder en elegant og funktionel løsning for medarbejdere og gæster.
· Uddannelsesinstitutioner: En robust og praktisk løsning til skoler, gymnasier og universiteter.
· Indkøbscentre og fritidsområder: Beskytter cykler og passagerer i offentlige områder.
· Transportknudepunkter: Ideel til togstationer, busstationer og metrostationer.

PYLON-cykeloverdækning
Har du brug for en attraktiv og funktionel løsning til at beskytte cykler, passagerer eller andre udendørs områder mod vind og vejr? Så er PYLON-cykeloverdækningen et oplagt valg. Denne moderne og modulopbyggede konstruktion byder på et elegant, nedhængt design uden frontstøtter, hvilket skaber en lys og indbydende atmosfære. PYLON er velegnet til en bred vifte af formål, lige fra klassiske cykelskure og passagerlæskure til fritstående overdækninger af diverse opholdsområder.

