Udbudstekst: Basis rund pullert fra By Bang 
Basis rund pullert med enkelt, funktionelt design til effektiv afspærring og trafikregulering. Pullerten leveres som standard i galvaniseret stål, alternativt malet i hvid med røde reflekser eller i ønsket RAL-farve.
· Dimensioner: Ø60, Ø76, Ø90, Ø102, Ø108, Ø152, Ø193 eller Ø273 mm
· Materiale: Galvaniseret stål (korrosionsbestandig og vedligeholdelsesfri)
· Malet: Hvid med røde reflekser eller i ønsket RAL-farve.
· Montering: Nedstøbning (300–500 mm) eller fastgørelse med 100×150 mm bundplade
· Tilvalg:
· Aftagelig eller vippefunktion til fleksibel adgang
· Kæde for yderligere afskærmning
