BICI Etage Cykelparkering fra By Bang
BICI Etage Cykelparkering fra By Bang er en modulopbygget dobbeltdækker løsning til cykelparkering i to niveauer. Systemet er udviklet til boligbyggeri, parkeringskældre, institutions- og erhvervsbyggeri, hvor maksimal kapacitet pr. m² er afgørende.
Konstruktion
• Fremstillet i kraftigt varmgalvaniseret stål
• Mulighed for pulverlakering i valgfri RAL-farve
• Gasdæmper understøtter løft op til 23 kg
• Min. fri loftshøjde: 2750 mm
• Dimensioneret til intensiv daglig brug
Den øverste platform er udstyret med gasaktuator, som sikrer ergonomisk, kontrolleret og støjsvag betjening med én hånd.
Modulopbygning og kapacitet
• Leveres som single- eller dobbeltsidet løsning
• Modulopbygget system med mulighed for udvidelse
• Fås i moduler med 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 cykelpladser
• Kan kombineres og udvides efter ønske grundet de flere modulvarianter
• Kan etableres i større sammenhængende anlæg op til 64 pladser
Systemet kan tilpasses projektets disponering og fremtidige behov uden ændring af grundkonstruktionen.
Centerafstande
• 375 mm
• 400 mm
• 450 mm
• 500 mm
Centerafstand fastlægges i henhold til projektets kapacitets- og komfortkrav.
Tilvalg
• Cykelbøjler
• E-bike modul med 2 electric sockets
• Bundholdere til brede dæk
• Branding-/logoplade
Løsningen er velegnet til projekter med krav om pladsoptimering, driftsstabilitet og fleksibel disponering.
Kontakt: For tekniske oplysninger, projektmateriale eller tilbud:
By Bang A/S
Tlf.: +45 86 41 21 44
Mail: info@bybang.dk
Web: www.bybang.dk
Vi rådgiver om dimensionering og optimal disponering af cykelparkering i projektfasen.
