Udbudstekst: By Bang UNICO-bænken på søjle

By Bang UNICO-bænken er en elegant og robust byrumsløsning, ideel til offentlige og private udendørsområder. Med sit tidløse design og naturlige æstetik kombinerer den galvaniseret stål og mahognibeklædning for holdbarhed og et moderne udtryk. Bænken fås i tre længder og tilbyder fleksible monteringsmuligheder, hvilket gør den velegnet til en bred vifte af miljøer.
UNICO-bænken er konstrueret med et fuldsvejst stel i 50×10 mm fladstål, hvorpå de elegante mahognistave i 35×35 mm eller 35×55 mm monteres med undersænkede rustfri skruer.
Stålstellet er bygget op fra bunden med en kraftig 12 mm fodplade, hvorpå der er påsvejst et 100×100 mm firkantrør. Herfra udgår en specialkonstruktion i 5 mm pladetykkelse, hvor fladstålet svejses på, så hele stellet fremstår som én solid, svejst enhed. Denne gennemførte konstruktion betyder, at bænken modstår dagligt slid, vind og vejr – og holder i mange år frem.
Varianter og specifikationer
· Længder:
· 1,8 m, 2,8 m eller 3,6 m
· Stel (stål):
· Fodplade: 12 mm
· Firkantrør: 100×100 mm
· Fladstål: 50×10 mm
· Specialkonstruktion: 5 mm stålplade
· Overflade: Galvaniseret og malet for minimal vedligeholdelse
· Beklædning (træ):
· Mahognistave i 35×35 mm eller 35×55 mm
· Monteres med undersænkede rustfri skruer
· Montering:
· Nedstøbning eller nedboltning i betonfundament
· Armlæn for øget komfort og tilgængelighed
· Tidløst design – Passer til både bymæssige og grønne omgivelser
· Høj holdbarhed – Galvaniseret og fuldsvejst stålstel med kraftig fodplade
· Fleksibel anvendelse – Ideel til blandt andet parker, havneområder, torve, rastepladser og skoler
· Naturlig æstetik – Mahognistavenes varme træstruktur skaber en indbydende siddeplads
UNICO-bænken udgør en robust og elegant løsning, der kombinerer funktion og form – perfekt til både moderne og historiske miljøer. Bænken leveres i flere længder og kan tilpasses efter konkrete projektkrav, så den imødekommer alt fra små opholdszoner til større byrum.

