Udbudstekst: CREPA Udendørs Cirkelbænk fra By Bang
CREPA-bænkene/-plintene fra By Bang er modulopbyggede og kan sammensættes i alt fra lige forløb til bueformede eller cirkulære opsætninger. Konstruktionen består af stel i stål (galvaniseret eller corten) og FSC-certificerede mahognistave til sæde og ryglæn, hvilket sikrer en vejrbestandig og tidløs løsning, der passer ind i mange forskellige typer udemiljøer.
1. Steltyper
· Stel type 1
· Rammekonstruktion i firkantrør (50×30) samt fladstål (50×8, 40×5)
· V-formet gavl i firkantrør
· Stel type 2
· 8 mm pladegavl i corten eller galvaniseret stål med fladstål (50×8, 40×5)
· Gavl med bløde kurver
· Kan tilpasses forskellige niveauer (højder) på de lige sektioner, alt efter terræn eller designkrav
· Stel type 3
· To stk. ø76 mm rørben placeret 1/4 inde fra hver ende
· Forbundet med fladstål (50×8, 40×5), hvor enderne afsluttes med stave 25×90×500
· Kan tilpasses forskellige niveauer (højder) på både lige og buede sektioner, alt efter terræn eller designkrav
· Stel type 4
· 8 mm plade-gavl i stål (corten eller galvaniseret)
· Fladstål (50×8, 40×5)
2. Træstave (Standard)
· Sæde
· Mahogni 35×55×500 mm pr. stav (FSC-certificeret)
· Leveres som standard ubehandlet (oliebehandling efter aftale)
· Ved stel type 3 med ryg er sædestavene 550 mm (længde)
· Ryg
· Mahogni 35×55×300 mm pr. stav (FSC-certificeret)
· Rygstave fastgøres med 12 mm rundstål gennem stavene til et 8 mm ryggavl i stål
· Standard ryghældning: 12° i forhold til sædet
· Fastgørelse
· 2 stk. 12 mm rustfri rundstål gennem stavene og 8 mm fladstålbeslag
3. Dimensioner og Varianter
· Modullængder: 1,5 m til 2,0 m pr. enhed
· Kurvegrader pr. modul: 30°, 36°, 45°, 51,5°, 72°, 90°
· Tilpasning: Enhederne kan justeres i ønsket radius og grad efter kundens specifikationer
· Cirkelformationer (udvendig diameter, eksempler):
· Ø2500 (4 enheder)
· Ø3500 (6 enheder)
· Ø4500 (8 enheder)
· Ø5500 (9 enheder)
· Ø6500 (11 enheder)
· Ø7500 (13 enheder)
· Sædehøjde: Standard ca. 450 mm over terræn
· Rygstøtte: 350 mm høj, kan placeres ind- eller udvendigt i kurven, med 12° hældning
4. Overflade og Farver
· Stål:
· Galvaniseret
· Corten (rustpatina)
· Pulverlakeret i RAL-farver
· Træ:
· FSC-certificeret mahogni, ubehandlet som standard (oliebehandling efter aftale)
· Begge materialer egner sig til udendørs brug og modstår hårde vejrligspåvirkninger
Montage og Montering
· Underlag: Bænken kan monteres på beton, asfalt, græs eller anden klargjort bund
· Fastgørelse:
· Nedstøbning: Stel kan leveres med ben til nedstøbning
· Fodplade: Kan også boltes til fundament eller fast belægning
· Tilpasning: Modulerne kan sammensættes i lige, buede eller hele cirkelforløb, herunder halvcirkel, S-form, m.v.
Funktionelle Fordele
1. Ergonomi og Komfort
· Standard sædehøjde på 450 mm og rygstøtte med 12° hældning sikrer en behagelig siddeoplevelse
2. Fleksibilitet
· Forskellige radier (30°–90°) og modulopbygning giver stor designfrihed
· Stel type 2 og 3 kan justeres i forskellige højder på lige forløb, evt. også buet for type 3
3. Bæredygtig Løsning
· FSC-certificeret hårdttræ og holdbart stål giver en lang levetid med minimal miljøbelastning
4. Lav Vedligeholdelse
· Hårdttræ og stål kræver kun enkle plejerutiner for at holde i mange år
Crepa plinte fra By Bang, fleksibel, tidløs og bæredygtig siddepladsløsning til by- og parkmiljøer, hvor CREPAs modulopbygning, forskellige steltyper og justerbare kurvegrader opfylder både æstetiske og funktionelle behov. Systemet giver både mulighed for nedstøbning og boltning i terræn og leveres i FSC-certificeret træ for en grønnere og mere holdbar løsning.

