Udbudstekst: Indgangspartier i cortenstål som stensætning
Et historisk kirkegårdsområde skal fornys ved indgangspartierne og stiforløbene. Det eksisterende murværk, som i dag understøtter stiens kanter, planlægges erstattet af en arkitektonisk løsning i cortenstål, der forener moderne æstetik med respekt for kulturarven. Der ønskes desuden integreret LED-belysning for at øge sikkerhed og tydeliggøre indgangene i mørke.
· Fremstilling og montage af stålkant i 3-5 mm cortenstål, dimensioneret til at fungere som stabil kantafgrænsning.
· Specialudskæringer: Projektet forudsætter et større antal trekanter (estimeret 400-500 enheder), laserskåret/vandskåret og nummereret for korrekt montage.
· Svejsearbejde og overfladefinish: Fuld svejsning af samlinger, slibning og eventuel tilpasning, så stålkanten fremstår jævn og ensartet i sin helhed.
· LED-belysning: Indarbejdes i stålkanten for at belyse indgangspartierne ved kirkegården i aften- og nattetimer.
· Materiale: 3-5 mm cortenstål (rustbrun patina ønskes).
· Pladebearbejdning: Udføres med vandskæring eller laserskæring efter forudgående nummereringssystem for at muliggøre korrekt samling.
· Overflade og montage: Cortenstålet skal kunne patinere under danske klimaforhold.
· Belysning: LED-udstyr leveres enten af tilbudsgiver eller i samarbejde med underleverandør (elektriker). Krav til lysfarve, intensitet og eventuel styring aftales med bygherre.
· Forberedelse: Nøjagtig opmåling af stiforløb og underlag.
· Installation: Stålkanten fastgøres sikkert (fx boltning, opheftning, svejsning på fundament eller anden bærekonstruktion).
· Tegninger og Skæredata: Leveres i DXF/DWG-format eller tilsvarende, indeholdende alle nødvendige mål og nummerering.
· Materialecertifikater: Cortenstål skal opfylde relevante standarder for kvalitet og korrosionsbestandighed.


