Udbudstekst for By Bangs Hærvejsbænken
Den cirkelformede Hærvejsbænk fra By Bang er en markant og arkitektonisk flot løsning, der henvender sig til projekter med et højt flow af brugere og behov for et attraktivt opholdsmøbel. Bænkens store siddeflade, de robuste materialer og en gennemført detaljering gør den til et naturligt samlingspunkt, hvor borgerne kan opholde sig og nyde omgivelserne.
· Stål: Bænken er fremstillet i 8 mm Cortenstål, der med sin rustfarvede patina kun bliver smukkere over tid. Cortenstålet kræver minimal vedligeholdelse og er særdeles modstandsdygtigt over for vind og vejr.
· Træ: Sæde- og rygflader udføres i massive mahogni stave (sæde: 60×90×900 mm, ryg: 60×60×300 mm), fastgjort med rustfri rundstål. Mahogni tilfører bænken et eksklusivt, varmt udtryk og har en naturlig holdbarhed, der matcher det danske klima.
· Modulopbygning: Bænken er sammensat af ni moduler á 3 meter, der tilsammen skaber en cirkelformet bænk med en samlet løbende længde på 27 meter og en diameter på ca. 8 meter. Modulopbygningen giver fleksible muligheder for indretning af forskellige typer byrum.
· Ryglæn og armlæn: Fire af modulerne er forsynet med ryglæn og armlæn for ekstra komfort og tilgængelighed, især for ældre eller gangbesværede brugere.
· Dimensioner:
· Samlet diameter: ca. 8 meter
· Samlet længde: 27 løbende meter
· Siddeflade: 0,9 meter i dybden
· Materialetykkelse: 8 mm Cortenstål, mahogni stave i 60×90×900 mm (sæde) og 60×60×300 mm (ryg).
· Fæstning: Mahogni stavene i ryggen monteres med rustfri rundstål. Stålmodulerne kan om ønsket fastgøres i terræn for ekstra stabilitet.
· Vandafledning: Et rundhulsmønster i nederste del af stålkonstruktionen sikrer, at regnvand ledes ned i et integreret blomsterbed, hvilket mindsker behovet for separat afvanding.
· LED-lysbånd: Integreret langs indersiden af bænken for at fremhæve de runde udskæringer i aftentimerne. Dette skaber et indbydende lysspil og øger trygheden og anvendeligheden af området, selv efter mørkets frembrud.
· Integreret blomsterbed: Regnvandet føres ned i et plantebed i midten af bænken, så planterne vandes automatisk, og bænken holdes tør og komfortabel for brugerne.

