Udbudstekst – Marie Bænken fra By Bang
By Bang Marie bænken er en specialdesignet løsning, som egner sig til udendørsarealer på skoler, offentlige institutioner, byrum eller parker. Bænken er udstyret med ryglæn og tilbyder dobbeltsidede siddemuligheder, således at flere brugere kan opholde sig samtidig uden at miste fornemmelsen af fællesskab.
· Stål:
· 5 mm Cortenstål i grundkonstruktionen
· 8 mm Cortenplade på bagvæg og øvrige vitale dele (fx sæde- og rygelementer)
· Alle ståldele er fuldsvejste i moduler for at sikre stabilitet og holdbarhed
· Træ:
· Kileformede stave i mahogni med dimensionerne 22×90/140 mm
· Stavetypen sikrer, at træet følger bænkens kurvede linjer præcist
· Træet fastgøres med rustfri spengelskruer for at opnå en robust og ensartet finish
· Overflade:
· Cortenstålet danner over tid en rustfarvet patina, som fungerer som en naturlig beskyttelsesfilm mod korrosion
· Mahogni, over tid kan træet patinere til en sølvgrå nuance, hvis det ikke oliebehandles
· Diameter (Ø): Ca. 8,9 meter (Ø8900)
· Antal moduler: 10 sektioner á ca. 2,78 meter i længden, der sammenkobles til en komplet cirkel
· Siddebredde og -højde:
· Siddehøjde: 45–47 cm (afhængigt af underlag)
· Sædebredde: Typisk 50–60 cm for at sikre behagelig dybde
· Ryglæn:
· Centralt placeret ryglæn langs bænken, hvilket giver mulighed for at sidde både på inder- og ydersiden
· Ekstra komfort til brugere, som ønsker rygstøtte
· Åben cirkelform:
· Cirklens form giver mulighed for at placere beplantning eller skulpturelle elementer i midten, samt sikre let gennemgang flere steder
· Velegnet til social interaktion, gruppearbejde eller uformelle sammenkomster
· Opbygning:
· Leveres i 10 moduler, der samles på stedet
· Fuld svejsning i modulerne sikrer nem transport, mens modulopdelingen muliggør fleksibel tilpasning
· Fastgørelse:
· Hver modulsektion har eventuelt forberedt ankerpunkter til boltning eller lignende på stabilt underlag (fx betonfundament eller komprimeret grus)
· Underlag:
· Bænken skal opstilles på et plant og bæredygtigt underlag for at sikre korrekt niveau og stabilitet

