Udbudstekst: By Bang Stålkant med Dobbelt Ombuk
By Bang Stålkant med Dobbelt Ombuk er en innovativ, robust og fleksibel løsning til moderne landskabsdesign og byrumsprojekter. Denne kantsætning med dobbelt ombuk sikrer stabile og præcise linjer, hvilket gør den velegnet til både private haver og større offentlige anlæg. Det dobbelte ombuk bidrager til nem installation og optimal holdbarhed, samtidig med at de langtidsholdbare materialer gør kanten egnet til alle typer projekter.
Materialer
· Cortenstål: Naturlig rødbrun patina, der beskytter mod korrosion.
· Galvaniseret Stål: Modstandsdygtig over for rust og ideel til moderne designs.
· Sort Stål: Giver et råt, industrielt look og kan overfladebehandles efter ønske.
Dimensioner
· Tykkelser: 3 mm eller 5 mm
· Højder: 375 mm, 500 mm, 750 mm og 1000 mm
· Længder: Typisk 1,5 eller 3 meter (specialmål kan produceres efter behov)
Montering
· Dobbelt Ombuk: Kanten monteres ved at banke firkantrør ned i terrænet (anbefalet afstand 0,5 til 0,75 m), hvorpå stålkanten “hægtes” eller fastgøres.
· Samlinger: Foregår via svejsning, beslag eller fladstål på bagsiden for ekstra styrke og stabilitet.
By Bang Stålkant med Dobbelt Ombuk kombinerer funktionalitet, æstetik og nem installation, hvilket gør den til et foretrukket valg for både private og professionelle projekter. For yderligere information om produkterne, specialmål og montagevejledninger henvises til www.bybang.dk eller kontakt By Bang direkte.

