Udbudstekst: Stålkant med Påsvejst Profil fra By Bang
By Bang Stålkant med påsvejst profil er en robust, fleksibel og æstetisk løsning til kantafgrænsning i alt fra private haver til større anlægs- og klimatilpasningsprojekter. Profilen bagpå giver ekstra stabilitet, selv ved tung trafik eller ujævnt terræn, mens den slanke form sikrer et elegant udtryk.
· Materialer:
· Cortenstål (naturlig, rustbeskyttende patina)
· Galvaniseret stål (rustfrit, minimalt vedligehold)
· Sort stål (råt look, kan overfladebehandles)
· Tykkelser: 5, 8 eller 10 mm
· Højder: 375, 500, 750 eller 1000 mm
· Længder: 1,5 eller 3 m (specialmål på forespørgsel)
· Firkantrør: 40x40, 50x50, 60x60, 80x80
· Montering: Fastgøres til firkantrør banket i jorden (afstand 0,5-0,75 m). Samling med beslag, svejsning eller fladstål.
By Bang rådgiver gerne om den rette løsning og tilbyder specialtilpasning, hvis der er særlige krav til design eller funktion. Med denne stålkant får du en flot, skarp opdeling af haver, stier, bede og byrum – med lang levetid og minimal vedligeholdelse.

