
Udbudstekst – By Bang afskærmning i cortenstål
By Bang tilbyder cortenstål afskærmning, der kan tilpasses alle behov, fra private haver til offentlige parker og erhvervsområder. Uanset om du ønsker et stilrent design eller en rustik charme med cortenstål, har vi den rette løsning til dit projekt. Vælg den type, der passer bedst til din vision, og få et holdbart og funktionelt hegn.
By Bang afskærmning i Cortenstål
By Bang Corten afskærmning er en ideel løsning for dem, der ønsker et rustikt, men samtidig funktionelt design. Cortenstål udvikler med tiden en naturlig patina, der beskytter mod korrosion og giver et unikt, æstetisk udtryk.
Specifikationer
· Materiale: Cortenstål – Danner en beskyttende rødbrun patina, der forhindrer gennemtæring.
· Pladetykkelse: 3 mm eller 5 mm – Kan leveres med eller uden ombuk.
· Dimensioner: Standardlængde fra 1,2 til 2,4 m, højde fra 1,2 til 1,8 m (kan tilpasses efter behov).
· Fordele: Minimal vedligeholdelse, naturlig rustpatina, tidløst og robust design.
· Ramme: Bukket plade, monteret på specialfremstillede cortenprofiler eller firkantrør i sort stål.
· Anvendelsesområder: Offentlige pladser, havehegn, parkafskærmning, moderne arkitektur.
Rammer og Moduler
· Sorte firkantrør: Standarddimensioner 40x40 mm eller 60x40 mm. Kan nedstøbes for ekstra stabilitet.
· Sort stål: Fås med ubehandlet overflade for et råt look eller behandlet/malet for et ensartet udtryk.
· Varmgalvaniseret stål: Beskytter mod rust og sikrer lang levetid.
By Bang afskærmning i rionet, perforerede stålplader og cortenstål giver pålidelige og æstetiske løsninger til ethvert projekt. Kontakt By Bang for yderligere information eller rådgivning om dimensioner, farver og tilvalgsmuligheder.

