Udbudstekst: CESTINO topindkast fra By Bang
CESTINO topindkast fra By Bang er en serie af robuste og fleksible udendørs affaldsbeholdere. Disse skraldespande er designet i et moderne, skandinavisk formsprog med særlig fokus på holdbarhed, funktionalitet og et stilrent udtryk. Med mulighed for at tilpasse både størrelse, materiale og ekstraudstyr, henvender CESTINO-serien sig til et bredt spektrum af udemiljøer – herunder havneområder, parker, bymidter, boligforeninger, institutioner og erhvervsområder.
Materiale og Konstruktion
· Svøb: 3 mm valset stålplade (varmgalvaniseret som standard)
· Bundplade: 5 mm varmgalvaniseret stål med huller til fastgørelse i terræn
· Topplade: 5 mm buet varmgalvaniseret stål, der leder vand væk og beskytter beholderens indhold
· Kapacitet: Kan leveres i 70, 90 eller 110 liter (angives ved bestilling)
· Overfladebehandling:
· Varmgalvaniseret stål (standard)
· Cortenstål
· Glasblæst rustfrit stål
· Mulighed for lakering i alle RAL-farver
· Låsesystem:
· Messing kuglelås for sikker fastholdelse af lågen
· Lås med trekantnøgle for autoriseret betjening
Denne konstruktion giver en solid og samtidig elegant affaldsbeholder, der modstår daglig slitage, vind og vejr. Takket være varmgalvaniseringen opnås desuden effektiv beskyttelse mod korrosion, hvilket reducerer behovet for løbende vedligeholdelse.
Ekstraudstyr og Tilvalg
For at imødekomme forskellige behov i byrummet tilbyder CESTINO-serien følgende tilvalg:
· Rottebund/-fælde: Specialudformet bundsektion, der letter bekæmpelse af skadedyr i områder med stor affaldsmængde.
· Pantholder: Ekstern holder til pantflasker eller -dåser, der muliggør separat indsamling og fremmer genbrug.
· Laserskåret logo eller tekst: Mulighed for at få byvåben, virksomhedslogo eller anden grafik i det valsede svøb, så beholderen integreres i den omkringliggende arkitektur og identitet.
Funktionalitet og Drift
· Poseholder med elastiksnor: Indvendig holder, der sikrer nem og stabil fastgørelse af affaldsposen. Dette forenkler tømning og skåner posen mod at glide ned eller revne.
· Tømning og vedligehold: Lågen åbnes med trekantnøgle, hvilket giver servicepersonale hurtig adgang til den indvendige poseholder. Messing kuglelåsen sikrer, at lågen forbliver lukket ved daglig brug.
· Robust montering: De forberedte huller i 5 mm bundpladen muliggør solid forankring på beton-, flise- eller asfaltunderlag.
· Minimal korrosionsrisiko: Varmgalvaniseret stål eller rustfri alternativer kræver kun en enkel rengøring ved behov. En eventuel lakering er ligeledes slidstærk og nem at vedligeholde.
CESTINO er en alsidig og driftssikker løsning, der bidrager til en renere og mere indbydende hverdag i det offentlige rum. Ved at kombinere solidt håndværk, moderne design og praktiske tilvalg sikrer CESTINO, at både borgere, besøgende og driftspersonale får den bedst mulige affaldsoplevelse.

