Udbudstekst: Mobil Pullert fra By bang
En kraftig og fleksibel mobil pullert fra By bang, fremstillet i stålrør med integreret betonsokkel. Med sin høje synlighed og nemme flytbarhed via gaffeltruck er den ideel til midlertidig trafikregulering og afspærring. Denne robuste konstruktion sikrer maksimal stabilitet, selv under krævende forhold, og er samtidig let at håndtere. Pullerten er særligt velegnet til byggepladser, events og andre steder, hvor hurtig og pålidelig afspærring er afgørende.
DATA
· Stålrør Ø 273 mm, højde 1648 mm
· Betonsokkel 800 x 800 x 145 mm
· Bundroset Ø 450 mm
· Vægt: ca. 230 kg
· Overflade: RAL 9005 med rød/hvid refleksfolie
Pullerten giver høj synlighed i både dagslys og mørke, hvilket gør den til en enkel og effektiv løsning for sikker og fleksibel afspærring.

