Udbudstekst: Turtle skraldespand i strækmetal fra By Bang
Turtle skraldespand i strækmetal fra By Bang en robust serie af affaldsbeholdere fremstillet i galvaniseret strækmetal med mønster 1428. Denne serie er udviklet til at imødekomme kravene i moderne byrum, offentlige parker, institutioner samt erhvervsejendomme, hvor både funktionalitet og design prioriteres højt. Topindkast (100 mm åbning) for at minimere regnvand i beholderen
· Materiale: 3-4 mm strækmetal, 5 mm top- og bundplade, 3 mm sideprofil
· Kapacitet: 50, 90 eller 110 liter
· Montering: Fastgørelseshuller i bundplade for sikker og stabil installation
· Poseholder: Elastik til effektiv fastgørelse af affaldsposer
· Låsesystem: Kuglelås for lågefixering samt lås med trekantnøgle for sikker tømning
· Tilvalg: Rottebund
En Turtle skraldespand i strækmetal kan leveres med en særlig rottebund, der forhindrer skadedyr i at få adgang til affaldet. Den integrerede bund gør det samtidig muligt at montere forskellige typer rottefælder, så miljøet omkring affaldsspanden forbliver rent og skadesfrit.
· Høj holdbarhed: Galvaniseret strækmetal modstår korrosion og daglig slitage
· Hærværkssikker: Konstruktionen i stål er udviklet til offentlige miljøer med højt slid og risiko for hærværk
· Fleksibel anvendelse: Velegnet til kommunale arealer, institutioner, parker, torve, boligforeninger, transportknudepunkter og private områder
· Æstetisk design: Moderne og stilrent udtryk, der nemt kan integreres i forskelligartede bymiljøer
· Nem vedligeholdelse: Adgang til let rengøring og tømning via sikkerhedslåse
