Udbudstekst: Fuld nedfældelig rustfri pullert Ø154mm fra By Bang
En fuld nedfældelig rustfri pullert Ø154 mm er et effektivt og diskret valg til regulering af adgang i både offentlige og private områder. Pullerten er semiautomatisk og hæves ved hjælp af gastryk. Når den ikke er i brug, sænkes den helt ned i jorden, hvilket gør den pladsbesparende og velegnet til bymiljøer, gågader, torve og parkeringsarealer.

· Materiale: Børstet rustfrit stål med en poleret overflade, der sikrer høj modstandsdygtighed mod vejr og slid.
· Låsemekanisme: Trekantslås for sikker og nem betjening.
· Gasfjeder: Gør det let at hæve pullerten, når adgang skal begrænses eller reguleres.
· Leveres med varmgalvaniseret jordmuffe (Ø168,3 mm) for stabil montering i underlaget.
· Højde over jord: Ca. 750 mm
· Nedgravningsdybde: Ca. 1000–1150 mm
· Diameter: Ø154 mm (pullert) / Ø168,3 mm (jordmuffe)
· Vægt: Ca. 45 kg
· Funktion: Semiautomatisk – løftes ved gastryk
· Sikkerhed: Låses med trekantslås
Denne robuste pullertløsning er designet til at modstå både dagligt brug og skiftende vejrforhold i byrummet.
Pullerten sikrer en moderne og æstetisk løsning til styring af trafik og adgang, der ubesværet integreres i det omgivende designmiljø.

