BICI Servicestation med fodpumpe fra By Bang er en fritstående cykelservicestation til offentlig og privat anvendelse. Stationen leveres komplet med værktøjssæt og integreret pumpe og er egnet til byrum, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsbyggeri og rekreative områder.
Mål
• Dybde: 711 mm
• Bredde: 624 mm
• Højde: 1379 mm
Konstruktion
Stationen udføres i kulstofstål. Elementerne er CNC-skåret og bukket samt udført som svejset og boltet konstruktion iht. PN-EN 1090-2.
• Korrosionsbeskyttet ved varmgalvanisering
• Pulverlakeret i standard RAL-farver
Montage:
• Fastboltning via Ø400 bundplade til betonfundament eller tilsvarende bæredygtigt underlag
Konstruktionen skal være dimensioneret til intensiv daglig brug og minimal vedligeholdelse.
Stationen leveres med følgende standardudstyr:
• TORX T25 skruetrækker
• PH2 skruetrækker
• Flad skruetrækker 5 x 1,0
• Justerbar skruenøgle 0–32 mm
• Fastnøgle 8 x 10 mm
• Fastnøgle 13 x 15 mm
• 2 stk. dækjern
• Multiværktøj (unbrako og TORX)
• Rustfrie stålkabler Ø4 mm med gummibelægning
Integreret fodpumpe med glycerinmanometer og adapter egnet til Presta, Schrader og Dunlop ventiler.
Alternativt kan stationen leveres med håndpumpe eller kompressor efter projektets behov.
Funktionelle krav
• Stabil ophængning af cykel under sadel
• Let adgang til værktøj
• Modstandsdygtig over for vejrpåvirkning
• Egnet til offentlig anvendelse
• Dimensioneret til intensiv brug
Stationen leveres som standard med 2 cykelholdere, alternativt 1 holder efter aftale.
Kontakt By Bang for yderligere information og rådgivning
