CREPA Bænk i varmgalvaniseret stål fra By Bang
CREPA Bænken fra By Bang er en kompakt og stilren løsning til mindre byrum, haver, parker, kirkegårde og andre udemiljøer, hvor pladsen er begrænset. Det robuste stel i varmgalvaniseret stål og de ergonomiske mahogniplanker sikrer lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.
· Pladsbesparende design
Særligt velegnet til arealer, hvor pladsen er begrænset, fx mindre parker, gårdhaver og passager i byrum.
· Robust stel i varmgalvaniseret stål
Stellet er fremstillet af 25×25 og 50×25 mm firkantrør i varmgalvaniseret stål, der modstår rust og dagligt slid, også i udsatte miljøer.
· Ergonomiske mahogniplanker
Sæde og ryg udføres i mahogni (68×35 mm / 120×35 mm) for en behagelig siddeoplevelse. Plankerne kan efter ønske leveres i FSC-certificeret træ for et mere bæredygtigt valg.
· Mulighed for pulverlakering
Stellet kan pulverlakeres i en valgfri RAL-farve, så bænken kan indpasses optimalt i projektets visuelle udtryk.
· Fleksible mål
Standardlængde på ca. 1.600 mm, men kan tilpasses projektets behov. Mulighed for montering af armlæn for ekstra komfort og tilgængelighed.
· Minimal vedligeholdelse
Varmgalvaniseret stål kræver ingen efterbehandling, og mahogniplankerne bevares bedst ved et let lag olie. Bænken forbliver flot og funktionel i mange år.
· Lang levetid
Kombinationen af varmgalvaniseret stål og hårdttræ sikrer en høj slidstyrke og robusthed mod vejrlig og daglig brug.
· Alsidige anvendelsesmuligheder
Ideel til både private og offentlige projekter: boligforeninger, institutioner, campingpladser, havnearealer og kommunale anlæg.
Ønsker du en kompakt og elegant bænk med lang holdbarhed og lav vedligeholdelse, er CREPA Bænken fra By Bang et oplagt valg. 

