Udbudstekst: CESTINO C40 Affaldsbeholder (Skraldespand) fra By Bang
CESTINO C40 er en robust og fleksibel udendørs affaldsbeholder fra den midtjyske producent By Bang. Skraldespanden er designet i et moderne, skandinavisk formsprog med særlig fokus på holdbarhed, funktionalitet og et stilrent udtryk. CESTINO C40 er særligt velegnet til byrum, havneområder, parker, torve, boligforeninger, institutioner og erhvervsområder, hvor der ønskes en effektiv og æstetisk affaldsløsning.
Materiale og Konstruktion
· Svøb: 3 mm bukket stålplade (varmgalvaniseret som standard)
· Bundplade: 5 mm varmgalvaniseret stål med huller til fastgørelse i terræn
· Topplade: 8 mm varmgalvaniseret stål, der beskytter beholderens indhold og sikrer lang levetid
· Kapacitet: 90 liter (standard)
· Overfladebehandling:
· Varmgalvaniseret stål (standard)
· Cortenstål
· Glasblæst rustfrit stål
· Mulighed for lakering i alle RAL-farver
· Låsesystem:
· Messing kuglelås for sikker fastholdelse af lågen
· Lås med trekantnøgle for autoriseret betjening
· Poseholder med elastiksnor: Giver effektiv fastholdelse af affaldsposen og nemmere tømning.
Denne kraftige konstruktion modstår daglig slitage, vind og vejr. Varmgalvaniseringen beskytter effektivt mod korrosion og reducerer behovet for løbende vedligeholdelse. Toppladens tykkelse på 8 mm sikrer ekstra styrke, selv under tung belastning.
Ekstraudstyr og Tilvalg
· Rottebund/-fælde: Specialudformet bundsektion, der letter bekæmpelse af skadedyr i områder med stor affaldsmængde.
· Askebæger: Integreret i toppladen eller monteret på siden af beholderen, så rygere nemt kan bortskaffe cigaretter.
· Pantholder: Ekstern holder til pantflasker eller -dåser, der muliggør separat indsamling og fremmer genbrug.
· Dobbelt sideindkast: Mulighed for 2 indkast, hvilket er særligt praktisk i fodgængertætte områder eller til affaldssortering.
· Laserskåret logo eller tekst: Mulighed for at få byvåben, virksomhedslogo eller anden grafik skåret i svøbet, så beholderen integreres i den omkringliggende arkitektur og identitet.
Funktionalitet og Drift
· Poseholder med elastiksnor: Indvendig holder, der sikrer nem og stabil fastgørelse af affaldsposen. Dette forenkler tømning og minimerer risikoen for, at posen glider ned eller revner.
· Tømning og vedligehold: Lågen åbnes med trekantnøgle, så servicepersonalet hurtigt og enkelt får adgang til den indvendige poseholder. Messing kuglelåsen sikrer, at lågen forbliver lukket ved daglig brug.
· Robust montering: De forberedte huller i 5 mm bundpladen muliggør solid forankring på beton-, flise- eller asfaltunderlag.
· Minimal korrosionsrisiko: Varmgalvaniseret stål eller rustfri alternativer kræver kun en enkel rengøring ved behov. Eventuel lakering er ligeledes slidstærk og nem at vedligeholde.
CESTINO C40 er en alsidig og driftssikker løsning, der bidrager til en renere og mere indbydende hverdag i det offentlige rum. Ved at kombinere solidt håndværk, moderne design og praktiske tilvalg sikrer CESTINO C40, at både borgere, besøgende og driftspersonale får den bedst mulige affaldsoplevelse.


