Udbudstekst: By Bang Aluminium Vejsøm (Markeringssøm) Ø100
By Bang robuste aluminium vejsøm med en diameter på 100 mm, som er designet til at sikre tydelig og holdbar vejmarkering i både bymæssige og trafikerede områder. Disse vejsøm er særligt velegnede til at skabe synlige afgrænsninger og tydelige vejledninger på parkeringspladser, cykelstier, boligveje og andre steder, hvor langsigtet holdbarhed og synlighed er en prioritet.
Materiale og Konstruktion
· Fremstillet i aluminium: Et let, men solidt materiale, der tåler både vejrpåvirkninger og gentagen overkørsel.
· Rillet overflade: Forbedrer slidstyrken og øger modstandsdygtigheden over for daglig brug og belastning fra tunge køretøjer.
· Valgfri fastgørelse: Fås med eller uden spyd (7,5 cm i længde). Spyddet giver en stabil montering på underlag som asfalt eller grus, mens limoptionen sikrer ekstra fastholdelse, hvor det er nødvendigt.

