Udbudstekst: Basis rund aftagelig pullert - By Bang
By Bangs Basis Rund Aftagelig Pullert er en enkel og robust løsning til trafikregulering og områdesikring. Den fås i galvaniseret stål eller malet udførsel (hvid, rød eller efter ønsket RAL-farve) og kan forsynes med øjebolt for kædeafskærmning, hvis der er behov for yderligere sikkerhed.
· Dimensioner: Ø60 til Ø273 mm
· Låsemekanisme
· Mulighed for hængelås, trekantlås eller eurolås
· Overflade
· Galvaniseret stål som standard (korrosionsbestandigt)
· Kan leveres i rød/hvid eller valgfri RAL-farve
· Installation
· Fås med eller uden nedstøbningsbeslag, afhængigt af permanent eller midlertidig løsning
· Tilvalg:
· Øjebolt for kæde
· Reflekser for øget synlighed
Denne aftagelig pullert sikrer en robust, brugervenlig og æstetisk løsning, der kan tilpasses forskellige projektkrav og omgivelser.

