Udbudstekst – Klassiske Vippe Pullerter fra By Bang
By Bangs klassiske vippepullerter er en funktionel og stilren løsning, der sikrer adgangskontrol, samtidig med at der kan gives midlertidig passage til udvalgte køretøjer. Pullerten vippes nemt ved hjælp af et rustfrit beslag og en 15 mm trekantnøgle, som også brandvæsenet anvender.
· Dimensioner og udførelse
· Diameter: Ø108 mm
· Overflade: Galvaniseret for lang holdbarhed eller malet i valgfri RAL-farver
· Mulighed for indfræset refleks i hvid, gul eller rød for øget synlighed
· Montering
· Fastgøres med nedstøbningsbeslag for stabil installation
· Vippes hurtigt og enkelt ned med trekantnøglen
Disse klassiske vippepullerter er ideelle i byrum, parkeringsområder, private indkørsler og andre steder, hvor fleksibel og sikker adgang er påkrævet, uden at gå på kompromis med et æstetisk, tidløst design.
