Udbudstekst: By Bang Cortenstål Vejsøm
By Bang vejsøm fremstillet i cortenstål, et holdbart materiale kendt for at danne en naturlig rustpatina, der både giver en rå æstetik og forbedrer produktets synlighed. Materialet er korrosionsbestandigt og kræver minimal vedligeholdelse, hvilket gør det ideelt til projekter, hvor funktionalitet og udseende er lige vigtige.
Dimensioner og Spydlængder
· Ø50: Standard spydlængde 100 mm
· Ø100: Standard spydlængde 200 mm
· Ø140: Standard spydlængde 250 mm
Har du behov for længere spyd eller tilpasninger, kan vi levere specialmål efter ønske.
Fleksibel Montering og Anvendelse
Vejsømmene kan installeres i asfalt, beton, belægningssten eller grus. Ved hårde underlag bør der forbores for at sikre en stabil og pålidelig montering. Cortenstål vejsøm egner sig både til midlertidige og permanente løsninger, da de nemt kan opsættes og fjernes efter behov.
For yderligere information om By Bangs cortenstål vejsøm, herunder specialmål eller rådgivning om det ideelle valg til dit projekt, 

