Udbudstekst: ARTEUS Dobbelt Cykelboks fra By Bang
ARTEUS dobbelt cykelbokse fra By Bang en sikker og pladsbesparende opbevaring af cykler. Den dobbelte etagekonstruktion sikrer maksimal kapacitet på minimal plads, hvilket gør den ideel til anvendelse i boligforeninger, virksomheder, skoler og offentlige institutioner.
Cykelboksene opfylder høje krav til holdbarhed, brugervenlighed og sikkerhed. De leveres i varmgalvaniseret stål og kan tilpasses i forskellige RAL-farver. Der ønskes fleksible låsemuligheder, herunder Euro-lås, hængelås eller elektronisk adgang.
specifikation
· Materiale: Varmgalvaniseret stål, evt. pulverlakeret
· Total højde: 2550 mm
· Bredde (grundelement): 850 mm
· Tilføjelseselement højde: 800 mm
· Dybde: 2000 mm
· Dørdimensioner: 750 x 1150 mm
· Tagløsning: Mulighed for begrønning
· Låsesystem: Hængelås, kasselås, elektronisk adgang
· Montering: Fastgøres med dyvler på betonunderlag
· Dræning: Integreret drypbakke til kontrolleret afledning af regnvand
ARTEUS dobbelt cykelboks er ADFC-certificeret i henhold til DIN 79008-standarden, hvilket garanterer høj kvalitet og sikkerhed.

