Udbudstekst: ARTEUS cykelboks med energisøjle fra By Bang
ARTEUS cykelboks fra By Bang er en sikker og fleksibel løsning til cykelopbevaring i bymiljøer, boligkomplekser og offentlige institutioner. Boksen er fremstillet i varmgalvaniseret stål og kan leveres i pulverlakerede RAL-farver. Den beskytter cykler mod tyveri og vejrlig og kan konfigureres med en integreret energisøjle til opladning af elcykler.
· Materiale: Varmgalvaniseret stål
· Låsesystemer: Hængelås, kasselås, indskudslås, transponder (med energisøjle), online booking (med energisøjle)
· Tagdækning: Foldet stålplade
· Dræning: Drypbakker til kontrolleret afledning af regnvand
· Installation: Fastgøres med dyvler på en plan overflade, helst betonplade
· Certificering: Opfylder DIN 79008 og er ADFC-certificeret
· Total højde: 1403 mm
· Samlet bredde: 2000 mm
· Tilføjelseselementets højde: 900 mm
· Forlængelseselementets bredde: 950 mm
· Dørmål: 750 x 1150 mm
Energimodul (tilvalg)
· 230V stik til opladning af elcykler
· Transponderkort adgang
· Tilslutning til det offentlige elnet

ARTEUS cykelboks beskytter din cykel mod tyveri og vejrlig. Med energisøjle kan du oplade din elcykel. Perfekt til boligkomplekser og virksomheder.

