Udbudstekst: By Bang Afskærmning i Rionet
By Bang afskærmning tilbyder skræddersyede løsninger til ethvert behov – fra private haver til offentlige parker og erhvervsområder. Med rionet får du en stilren, luftig og funktionel afskærmning, der kan tilpasses din vision. Uanset om du ønsker et let espalier eller en mere robust løsning, har vi den rette model til dit projekt.
Denne type afskærmning er ideel til både dekorative og funktionelle formål. Perfekt til haver og grønne områder, hvor den åbne struktur gør det nemt for planter at vokse op ad nettet, samtidig med at den bevarer et let og gennemsigtigt udtryk.
Specifikationer:
· Materiale: Varmgalvaniseret stål (korrosionsbestandigt og holdbart),
·  cortenstål eller sort stål.
· Maskestørrelser:
· 8 mm rionet: 100×100 mm masker – velegnet til tunge planter og espalier.
· 5 mm rionet: 50×50 mm masker – ideelt til lettere, mere fleksible planter.
· Dimensioner: Standardlængde fra 1,2 til 2,4 meter pr. sektion (tilpasses efter behov).
· Højde: Typisk mellem 1,2 og 1,8 meter (kan justeres efter projektets krav).
· Fordele: Minimal vedligeholdelse, let og luftigt design, ideelt til plantevækst, funktionel og æstetisk afskærmning.
· Anvendelsesområder: Espalier, havehegn, offentlig afskærmning, parker og erhvervsområder.
By Bang afskærmning i rionet kombinerer æstetik med funktionalitet og skaber en holdbar løsning, der passer til både små og store projekter.

