Udbudstekst – Planteringe fra By Bang
Ønsker du at skabe smukke, grønne oaser i bymiljøer, haver eller fællesområder? Hos By Bang producerer vi planteringe i eget værksted, hvor vi skærer, valser, svejser og designer alt fra bunden for at opfylde dine specifikke ønsker. Disse runde plantekasser kan skræddersys i diameter, højde, materialetykkelse, med eller uden bund samt forsynes med huller til løftevogn, drænhuller i siderne og indvendige løftebeslag i større modeller. Med cortenstål, galvaniseret stål eller malet udførsel kan vores planteringe tilpasses ethvert æstetisk og funktionelt behov.
· Fremstilling og Tilpasning
· Eget værksted: Vi skærer, valser, svejser, tegner og designer selv, så dine ønsker bliver til virkelighed.
· Fleksible mål: Diameter og højde efter projektets behov (fx standardmål Ø300, Ø430, Ø470, Ø800, Ø950 mm, højder 300, 400 eller 500 mm – men alt kan justeres).
· Bund: Vælg mellem planteringe med eller uden bund.
· Tilbehør: Huller til løftevogn, drænhuller i siderne og indvendige løftebeslag for nem transport og håndtering i større modeller.
· Materialer
· Ståltykkelse: 3 mm eller 5 mm (mulighed for andre tykkelser ved særlige krav).
· Varianter:
· Cortenstål: Danner over tid en smuk rustpatina.
· Galvaniseret stål: Kan efterfølgende males i alle RAL-farver.
· Malet udførsel: Direkte maling af sort stål i ønskede farver.
· Rionet i bunden (tilvalg): For ekstra stabilitet i større plantekasser.
· Overflade og Patina
· Cortenstål: Skaber naturligt rustudtryk over 1-2 måneder (kan fremskyndes med saltsyre).
· Galvanisering: Giver høj korrosionsbeskyttelse og lang levetid, som kan kombineres med maling i RAL-farver.
· Anvendelsesmuligheder
· Fartdæmpende chikaner: Brug runde plantekasser som sikkerheds- og afskærmningsløsninger.
· Dekorative beplantningsområder: Perfekt til parker, gårdhaver, torve, strøgområder, caféer m.m.
· Opdeling af rum: Skab zoner i bymiljøer eller private haver ved hjælp af harmoniske, runde former.
Fordele ved Planteringe fra By Bang
1. Unik tilpasning: Diameter, højde, bund og overflade vælges efter projektets krav.
2. Minimal vedligeholdelse: Vejrbestandige materialer med lang levetid.
3. Æstetisk og funktionel løsning: Runde former, der skaber ro og samtidig kan fungere som byrumssikring.
4. Produceret på eget værksted: Kvalitetskontrol og fleksibilitet sikres ved, at alle processer foregår under ét tag.


