Udbudstekst – By Bang Svingbom i Aluminium (Spærrebom) 
By Bang Svingbom – ALU er en letvægts og pålidelig løsning til afspærring og adgangskontrol, hvor det er vigtigt med fleksibilitet og nem betjening. Denne drejbare spærrebom kombinerer aluminiums letvægtsegenskaber med en robust stålkonstruktion, hvilket sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse.
• Aluminiumsarm med Stålstolpe
· Stolpe: Fremstillet i Ø102 mm stålrør for stabil montering (nedstøbning eller fastboltning).
· Svingarm: Aluminiums firkantrør 100 × 50 mm, der gør bommen let at håndtere uden at gå på kompromis med holdbarhed.
· Højde: Typisk ca. 950 mm over terræn.
· Længde: Justerbar fra 1500 mm op til 6000 mm – tilpasset forskellige vej- eller stibredder.
• Fire Låsepositioner og Tilvalg
· Låsefunktion i 4 positioner (hver 90°): Ideel, når der er behov for at variere adgangsvinklen gennem dagen.
· Låsesystemer:
· Padlock (hængelås), trekantlås eller Eurolås – vælg det, der passer bedst til dine sikkerhedskrav.
· Støttefødder: Kan leveres med eller uden støttefødder for ekstra stabilitet (afhængigt af terræn og miljø).
By Bang Svingbom – ALU er en stabil, brugervenlig og langtidsholdbar løsning til afspærring og trafikregulering. Uanset om det gælder private anlæg, offentlige stier eller indkørsler ved industriområder, sikrer svingbommen i aluminium en fleksibel og nem styring af adgang.

