Udbudstekst – By Bang Fleksibel barriere med Dobbeltfunktion

By Bang Fleksibel barriere med vippefunktion er en fleksibel og skånsom løsning til parkeringsbeskyttelse, der kombinerer sikkerhed og brugervenlighed. Med sit fjedrende design reducerer barrieren risikoen for større skader ved mindre påkørsler, samtidig med at den effektivt holder uønskede køretøjer væk fra din parkeringsplads.
· Materiale: Firkantrør 70 × 70 mm for optimal holdbarhed
· Højde: Ca. 500 mm over terræn – tydelig og let at få øje på
· Vippet Tilstand: Ca. 95 mm – minimal hindring, når barrieren er slået ned
· Bredde: Ca. 800 mm, passer til de fleste parkeringspladser
· Rust- og Korrosionsbestandig
· Konstrueret til at modstå det danske klima
· Sikker Lås
· Euro-låsen sikrer effektiv adgangskontrol
· Enkel Montage
· Nedstøbning eller fastboltning i underlaget efter projektbehov
By Bang Parkeringsbarriere er en ideel løsning for både private og erhverv, hvor man ønsker en effektiv, skånsom og brugervenlig måde at beskytte parkeringspladser på. Det fleksible design gør, at barrieren både kan fungere som en permanent installation eller ved midlertidige projekter.

