Pullert med indfræset refleks - By Bang
By Bang stål-pullerten (steler) er en funktionel og tidløs løsning til afspærring og trafikregulering i byrum, industriområder og andre udendørs anlæg. Med et simpelt design og holdbare materialer sikrer pullerten en høj grad af sikkerhed og minimal vedligeholdelse. Pullerten fås i flere udførelser og kan tilpasses forskellige miljøer og æstetiske krav.
· Galvaniseret stål: Robust og korrosionsbestandig.
· Sort stål med corten-top: Rustikt udtryk, velegnet til ældre og industrielle omgivelser.
· Malet udførsel: Leveres i ønsket RAL-farve for at matche det eksisterende miljø.
· Indfræset refleks: Fås i hvid, gul eller rød for ekstra synlighed i mørke og trafikerede områder.
· Diameter: Vælg mellem Ø76, Ø90, Ø101, Ø108, Ø139 eller Ø197.
· Højde: Typisk 800-1000 mm over terræn (kan tilpasses projektet).
· Nedstøbning: 500 mm i terræn for optimal stabilitet.
· Tilvalg
· Øjebolt: Gør det muligt at fastgøre kæder mellem pullerter.
· Aftagelig/vippefunktion: Fleksibel adgangskontrol til f.eks. varelevering eller midlertidig åbning af områder.
By Bang stål-pullerter (steler) er en pålidelig og æstetisk løsning til ethvert projekt, hvor sikkerhed og design går hånd i hånd. Kontakt By Bang for yderligere information eller rådgivning om dimensioner, farver, og tilvalgsmuligheder.

