Udbudstekst – By Bang Cykelbom (Stibom) 
By Bang cykelbom (også kaldet stibom) er en fleksibel og holdbar løsning til adgangskontrol og sikkerhed på stier, i parker og andre offentlige eller private områder. Med et simpelt design og robuste materialer sikrer cykelbommen en høj grad af beskyttelse for cyklister og fodgængere, samtidig med at uvedkommende motorkøretøjer holdes ude. Bommen fås i flere udførelser og kan tilpasses forskellige miljøer og krav til adgang.
Varmgalvaniseret Stål
· Fremstillet i Ø102 mm stålrør (stolpe) og Ø60 mm bomarm
· Minimal vedligeholdelse, da stålet modstår rust og korrosion
· Kan leveres i pulverlakeret udførsel for ekstra æstetisk tilpasning
Forskellige Længder og Højde
· Højde: Ca. 950 mm over terræn, sikrer praktisk betjeningshøjde
· Længde: Fås fra 1500 mm op til 3500 mm afhængig af behovet
· Til nedstøbning for stabilitet i underlaget
Låsesystemer
· Hængelås, trekantlås eller Eurolås – vælg det system, der passer bedst til dit adgangsbehov
· Sørger for, at bommen kun kan åbnes af autoriserede brugere
Funktionel og Fleksibel Adgang
· Bommen kan svinges horisontalt for nem passage, f.eks. varelevering eller midlertidig åbning
· Praktisk til lejlighedsvis adgang, hvor man ønsker at holde området lukket det meste af tiden
By Bang cykelbomme (stibomme) er en pålidelig og æstetisk løsning, hvor sikkerhed og design går hånd i hånd. Uanset om det drejer sig om kommunale anlæg, boligforeninger eller private 

