Udbudstekst: By Bang Svingbom (Spærrebom) Uden Anslag 
By Bang svingbom (også kaldet spærrebom) uden anslag er en funktionel og holdbar løsning til adgangskontrol, trafikregulering og afspærring i havne, campingpladser, private indkørsler, industriområder og andre udendørs anlæg. Med et enkelt design og varmgalvaniserede materialer sikrer svingbommen en høj grad af sikkerhed og minimal vedligeholdelse. Denne model leveres i flere længder og kan tilpasses forskellige behov og æstetiske krav.
• Varmgalvaniseret Stål:
Robust og korrosionsbestandig løsning, der modstår rust og kræver minimal vedligeholdelse.
• Mulighed for Malet Udførsel (RAL-farver):
Pulverlakeres i ønsket RAL-farve for at matche det eksisterende miljø eller understrege designlinjer.
• Ekstra Synlighed med Refleks:
Fås i gule, røde eller hvide varianter for at øge synligheden i mørke og trafikerede områder.
• Dimensioner:
· Hovedrør: Ø159 mm rør med 15 mm fodplade – perfekt til nedstøbning eller boltning.
· Bomarm: Ø101 mm, der fås i længder fra 3 til 6 meter (f.eks. 3000, 4000, 5000, 6000 mm) alt efter opgavens størrelse.
· Nedstøbning: 700 mm i terræn for maksimal stabilitet.
· Boltning: Mulighed for fastgørelse på allerede eksisterende fundament eller betonoverflade.
· Hængelås/Trekantlås: Fleksibel adgangskontrol for f.eks. varelevering eller midlertidig åbning af områder.
· Låsebolt: Sikrer bommen mod hærværk og uautoriseret åbning.
By Bang Svingbom (Spærrebom) uden anslag er en pålidelig og æstetisk løsning, uanset om opgaven gælder havnemiljøer, private områder eller industrielle anlæg, hvor sikkerhed og design går hånd i hånd. 

