Udbudstekst – By Bang Københavnerbænken i Genbrugsplast
By Bang Københavnerbænken er en moderne fortolkning af en historisk dansk designklassiker. Med støbejernsgavle, genbrugsplastplanker og klassiske, spiralformede armlæn viderefører bænken det ikoniske udtryk, der kendetegner Københavnerbænken, samtidig med at den imødekommer nutidens bæredygtigheds- og vedligeholdelseskrav.
· Støbejernsgavle
· Hver gavl vejer ca. 35 kg, hvilket sikrer en robust og stabil konstruktion
· De karakteristiske svungne linjer tilfører bænken et tidløst, klassisk udtryk
· Genbrugsplastplanker (40×150 mm)
· Fremstillet af 100% genanvendt plast (fx flasker, poser og emballage)
· Splintfri, råd- og vejrbestandig – kræver ingen maling eller efterbehandling
· Monteret i 60×25 mm U-profiler for at imødekomme plastens naturlige udvidelse (op til 2%)
· Spiralformede Armlæn
· Understreger det klassiske design og øger siddekomforten
· Samlet Vægt: Ca. 90 kg
· Minimal Vedligeholdelse
· Genbrugsplastplanker tåler al slags vejr og daglig slidtage
· Spar tid og omkostninger ved ikke at skulle udføre løbende træbehandling
· Lang Levetid
· Støbejern og genbrugsplast sikrer, at bænken bevarer sit udseende og funktion i årtier
· Miljøansvar
· Omsmelter og genbruger plastaffald, hvilket understøtter en cirkulær økonomi
· Reducerer behovet for nye ressourcer og mindsker plastforurening
By Bang Københavnerbænken er dermed en driftsøkonomisk og miljøvenlig løsning, der kombinerer historisk charme med nutidens krav til ansvarligt ressourceforbrug. 

