Udbudstekst: Jordrør med låsemekanisme fra By Bang 
Dette jordrør (nedstøbningsrør) fra By Bang er designet til rørstolper med en diameter på 60 mm, hvilket passer til de mest anvendte pæledimensioner i Danmark. Det kan anvendes som parasolholder i jorden, rørholder til midlertidige skilte eller afspærringer samt nedstøbningsrør til parasoller i uderum og opholdsarealer. Jordrøret har typisk en længde på 300 mm, en vægt på 2 kg og er forsynet med en integreret låsemekanisme, der beskytter mod tyveri og uautoriseret fjernelse.
· Kombinér jordrøret med stolpebeslag, røranker eller jordspyd for optimal stabilitet
· Låsemekanismen sikrer, at parasoller, pæle eller skilte ikke kan fjernes uden tilladelse
· Velegnet til både midlertidige og permanente løsninger
· Rørdiameter: Ø 60 mm
· Længde: Ca. 300 mm
· Vægt: 2 kg
· Materiale: Galvaniseret stål (for korrosionsbeskyttelse)
· Hætte Ø60 i galvaniseret udførsel (til beskyttelse af åbningen, når røret ikke er i brug)
Med dette jordrør til Ø60 mm rørstolper får du en alsidig løsning, der sikrer stabil og sikker montering, samtidig med at du bevarer muligheden for nem flytning eller fjernelse.
Betonklods med jordrør og spærringsanordning
En betonklods på 300×300×300 mm, forsynet med et galvaniseret jordrør og spærringsanordning til rør med diameter Ø60 mm.
· Anvendes hvis man ikke ønsker at støbe
· Vægt: 60,00 kg/stk.
· Materiale: Beton
Denne løsning kombinerer jordrør og betonklods for at opnå en robust og stabil opsætning, velegnet til projekter eller områder

