Udbudstekst: BICI-serien cykelstativer fra By Bang
BICI-serien fra By Bang er en alsidig og pladsbesparende løsning til cykelparkering i urbane og offentlige miljøer. Med flere modeller, designmuligheder og monteringsmetoder tilbyder BICI-serien en skræddersyet løsning til enhver cykelparkeringsudfordring. Fremstillet i kraftigt galvaniseret stål, kan cykelstativerne pulverlakeres i alle RAL-farver for at passe ind i omgivelserne og skabe en harmonisk helhed.
Med et stigende antal cyklister er behovet for organiserede og sikre cykelparkeringer større end nogensinde. BICI-serien sikrer, at cykler står stabilt og beskyttet uanset placering. Cykelstativerne kan monteres på vægge, langs stier og veje, ved bygninger eller i rekreative områder.
· Materialer: Fremstillet af kraftigt varmgalvaniseret stål med mulighed for pulverlakering i RAL-farver.
· Modulopbygning: Kan forlænges og tilpasses efter behov.
· Montering:
· Vægmontering
· Søjlemontering
· Nedstøbning for øget stabilitet.
· Vedligeholdelsesfri: Designet til lang levetid med minimal vedligeholdelse.
BICI-serien tilbyder cykelstativer til 1, 2, 3 eller 4 cykler, eller som rækker med op til 10 pladser. Stativerne kan vælges i enkelt- eller dobbeltsidet parkering. Med fleksibiliteten i design og opsætning er serien ideel til både små og store parkeringsområder.
Forskellige stel- og bøjledesigns
Stel:
· A: Minimalistisk design med to 40×40 mm stålrør.
· B: Firkantrør 100x50 / 120x60 / 50x50 / 60x40
· C: Stativ i 40×40 mm stålrør, med større afstand end A-modellen.
· D: Klassisk cykelstativ på Ø42 mm stålrør med ø89 pullert rør.
· D4 Mahogni: Elegant cykelstativ med mahogni stolper og runde bøjler.
Bøjler:
· 1: Firkantede bøjler med afrundede hjørner.
· 2: Ovale bøjler med afrundede hjørner.
· 3: Store halvcirkelformede bøjler.
· 4: Klassiske store cirkelrunde bøjler.
Bøjlerne leveres i 90° vinkel, men kan også monteres i 45/60° vinkel, hvilket sparer plads.
Standard center-til-center afstand mellem bøjlerne er 50 cm, men kan øges til 60 cm for at opfylde DGNB-krav.
De forskellige stel og bøjler i BICI-serien kan kombineres i følgende opsætninger:
· A1-2, B1-2, C3, D3-4 Dette giver stor fleksibilitet i valg af funktionalitet og design, så stativerne passer til projektets specifikationer.
✔ Fleksibel opsætning – Flere monteringsmuligheder til forskellige behov. ✔ Modulopbygget design – Kan tilpasses og udvides efter behov. ✔ Sikker og skånsom for cykler – Beskytter hjulene og passer til alle dæktyper. ✔ Lang holdbarhed – Fremstillet i galvaniseret stål, der kræver minimal vedligeholdelse. ✔ Farvevalg – Pulverlakering i RAL-farver for at matche områdets design. ✔ Overholder standarder – Centerafstande og vinkler kan tilpasses DGNB-mål.


