Udbudstekst: By Bang Stabelbar Skiltestander i Galvaniseret Stål
By Bangs stabelbare skiltestander er en pladsbesparende, holdbar og funktionel løsning til midlertidig skiltning. Den kan klappes sammen og stables, hvilket gør den ideel til vejarbejde, testcentre og arrangementer. Fremstillet af varmgalvaniseret stål, sikrer skiltestanderen høj modstandsdygtighed mod korrosion og barske vejrforhold. Konstruktionen er fleksibel og kan tilpasses forskellige skiltetyper og formål.
Tekniske Specifikationer:
· Materialer og dimensioner:
· Firkantrør: 60x60x5 mm (rammestruktur).
· Vinkelstål: 70x50 mm (støttestruktur).
· Stålrør: Ø50 mm (forbindelsesrør).
· Fladstål: 50x15 mm (forstærkning).
· Design:
· Vinkelramme til montering af vægtklodser (kundens egne).
· Nedfaldbar firkantrør med skråstiver for stabil skiltemontering.
· Samlet med varmgalvaniserede bolte og rustfrie håndtag og møtrikker.
· Funktion:
· Klapbart design for nem transport og opbevaring.
· Stabil og robust konstruktion til både små og store skilte.
· Finish: Varmgalvaniseret for lang levetid og korrosionsmodstand.

