Udbudstekst: Bike cykel-steler fra By Bang
Bike cykel-steler fra By Bang er en fleksibel og pladsbesparende løsning til cykelparkering. Stelen har en diameter på Ø76 mm og en højde på 900 mm over terræn. Bøjlerne, fremstillet i Ø14 mm rundstål, sikrer stabil parkering af cykler med en maksimal dækbredde på 70 mm. Produktet er fremstillet i varmgalvaniseret stål og kan enten boltes fast eller nedstøbes for ekstra stabilitet. Det kan desuden leveres i forskellige RAL-farver samt med indfræsede reflekser for øget synlighed.
Tekniske specifikationer:
· Søjlens diameter: Ø76 mm
· Højde over terræn: 900 mm
· Bøjlediameter: Ø14 mm rundstål
· Maks. dækbredde: 70 mm
· Materiale: Varmgalvaniseret stål
· Montering: Til boltning eller nedstøbning
· Farver: Fås i alle RAL-farver
· Refleks: Mulighed for indfræsede reflekser
· Optimerer pladsudnyttelsen ved parkering fra begge sider
· Høj holdbarhed og modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger
· Fleksibel montering til forskellige underlag
· Æstetisk og funktionelt design, der passer ind i alle miljøer

