Plantekasser med Mahogni fra By Bang
Ønsker du en stilren og bæredygtig løsning til at bringe grønne elementer ind i byrum, boligforeninger eller private haver? By Bangs plantekasser med mahogni er udviklet til at kombinere FSC-certificeret træ og slidstærkt stål (galvaniseret eller corten). Denne sammensætning sikrer et tidløst, elegant udtryk, der kræver minimal vedligeholdelse og holder i mange år. Plantekasserne kan leveres i flere størrelser, tilpasses efter behov og eventuelt suppleres med bænke. Resultatet er et harmonisk design, som både skaber et grønt bymiljø og giver komfortable opholdsmuligheder.
· Stål
· Varianter: Galvaniseret stål, sort stål (kan males eller varmgalvaniseres) eller cortenstål.
· Tykkelser: 3 mm eller 5 mm (mulighed for 8/10 mm ved særlige krav).
· Overflade:
· Galvanisering sikrer lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.
· Cortenstål patinerer med en rustbrun overflade, som beskytter stålet naturligt.
· Træ (FSC-certificeret mahogni)
· Dimensioner: 35×35 mm, 35×55 mm (evt. 35×68, 35×120, 35×145 mm).
· Montering: Mahognistave kan monteres på siderne for et ensartet, naturligt look – fx med 35×35 mm stave for en elegant og harmonisk beklædning.
· Fastgørelse: Rustfri skruer og 3 mm afstandsskiver fremhæver samspillet mellem stål og træ.
· Konstruktion
· Topkanter og forstærkninger:
· Ombuk i toppen eller indvendig forstærkning for øget stabilitet.
· Bund og fødder:
· Mulighed for kasser med eller uden bund.
· Justerbare fødder for tilpasning til ujævne underlag.
· Drænhuller:
· Huller i sider eller bund for effektiv vandafledning.
· Samlinger:
· Større kasser leveres ofte i sektioner med boltesamlinger, så transport og montering lettes.
· Tilvalg: Bænk
· Integrerede siddepladser:
· Mulighed for bænk i samme design, fx med FSC-certificeret mahogni på sæde, ryg eller sider.
· Armlæn og rygstøtte:
· Efter ønske for øget komfort og æstetik.

