Udbudstekst: By Bang Plint med Asymmetriske Mahogni Stave 
Cirkulær plint fra By Bang er udviklet i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter og Horsens Kommune. Plinten kombinerer robusthed og æstetik med brug af højtkvalitetsmaterialer og et unikt design, der er skabt til at integrere i byrummet.
· Plintens diameter: Ø5000 mm.
· Stave: (70) 120 mm asymmetriske mahogni stave, længde 1000 mm, fremstillet af FSC-certificeret træ for bæredygtighed og holdbarhed.
· Topplade: 8 mm kraftig stålplade, som sikrer stabilitet og lang levetid.
· Sokkel: 10 mm vorten sokkel for optimal forankring og modstandsdygtighed mod slitage.
Mahognistavene monteres med 4 mm galvaniserede skiver mellem stavene og cortenpladen, hvilket sikrer en præcis og holdbar konstruktion 
Tekniske Specifikationer
· Diameter: Ø5000 mm.
· Materialer:
· Stave: (70) 120 mm asymmetriske FSC-certificerede mahogni stave, længde 1000 mm.
· Topplade: 8 mm kraftig stål.
· Sokkel: 10 mm vorten stål.
· Montering:
· Stave fastgjort med galvaniserede skiver mellem stave og cortenpladen.
· Vedligeholdelse: Minimal, med materialer der modstår slitage og vejrets påvirkninger.

