Udbudstekst: Plint med Lys – Corten bænke fra By Bang
Plint med Lys fra By Bang er en moderne og funktionel løsning, der kombinerer materialernes naturlige skønhed med avanceret teknologi. Med cortenstål, mahogni stave og energieffektive LED lys skaber plinten både en æstetisk og holdbar siddeplads samt stemningsfuld belysning. Denne løsning er ideel til byrumsprojekter, parker, promenader og andre offentlige eller private miljøer.
Materialer og Konstruktion
Cortenstål:
· Hovedkonstruktion: Fremstillet af 8 mm cortenstål for maksimal styrke og robusthed.
· Topplade: 5 mm cortenstål under mahognistavene, hvilket sikrer en solid og stabil base.
· Materialet patinerer over tid og udvikler en rustfarvet overflade, der både beskytter mod korrosion og giver en tidløs æstetik.
Mahogni Stave:
· Dimensioner: 68 x 44 mm
· Monteret på 5 mm corten topplade med 4 mm galvaniserede skiver mellem stave og plade for ekstra stabilitet og præcision.
· Fastgjort med rustfri spegelskruer for holdbarhed og et elegant finish.
· Det slidstærke træ tilføjer varme til designet og er velegnet til krævende udemiljøer.
LED Lys:
· LED strips: 220 volt, 14,4 watt pr. meter med en lysstyrke på 1500 lumen.
· Beskyttet af frostede akrylplader, der sikrer en blid og jævn lysdiffusion.
· Energibesparende og designet til lang levetid.
1. Robust og Langtidsholdbar:
· Konstruktionen med 8 mm cortenstål og en 5 mm topplade sikrer høj holdbarhed i offentlige rum.
2. Højkvalitets Detaljer:
· Galvaniserede skiver og rustfri spegelskruer giver både styrke og et raffineret udseende.
3. Fleksibilitet i Design:
· Modulopbygget og tilpasningsdygtigt design, der kan skræddersys til forskellige længder, former og lysstyrker.
4. Energieffektiv Belysning:
· LED lys med høj lysstyrke og lavt energiforbrug skaber en behagelig og sikker atmosfære.
5. Minimal Vedligeholdelse:
· Cortenstål og mahogni kræver minimal vedligeholdelse, hvilket reducerer de samlede omkostninger over tid.
Tekniske Specifikationer
· Materialer:
· Hovedkonstruktion: 8 mm cortenstål
· Topplade: 5 mm cortenstål
· Beklædning: Mahogni stave (68 x 44 mm)
· Beslag: 4 mm galvaniserede skiver mellem stave og topplade
· Fastgørelse: Rustfri spegelskruer
· Lysdetaljer:
· Type: 220 volt LED strips
· Effekt: 14,4 watt pr. meter
· Lysstyrke: 1500 lumen
· Energiklasse: A+
· Dimensioner:
· Længde: Modulopbygget og tilpasses efter projektets behov
· Højde: Standard siddehøjde på 450 m

