Udbudstekst – Klassisk Tiltbar Pullert fra By Bang
By Bang klassisk tiltbar pullert kombinerer robusthed, sikkerhed og fleksibilitet i ét produkt. Denne løsning er særligt velegnet til områder med tæt trafik og hyppige interaktioner mellem køretøjer og pullerter, hvor minimal skade ved mindre påkørsler er afgørende.
· Dimensioner: Ø76 mm og Ø108 mm
· Fleksibel Funktion: Vipper op til ca. 30° i alle retninger ved påkørsel
· Materiale: Galvaniseret stål for maksimal modstandsdygtighed mod vejrpåvirkninger
· Overflade og Farver:
· Standard: Galvaniseret
· Kan pulverlakeres i alle RAL-farver for at matche projektets stil og omgivelser
· Refleksbånd: Indfræsede spor i hvid, gul eller rød for høj synlighed, både dag og nat
· Udskiftelig Dæmper: Forlænger pullertens levetid og gør det nemt at erstatte den indvendige dæmper ved behov
· Monteringsmuligheder:
· Nedstøbningspullerter: Permanent installation
· Boltning til fast plade: Fleksibel løsning med nem udskiftning
Den klassiske tiltbare pullert fra By Bang forener et praktisk design med effektiv afspærring og sikkerhed. De forskellige dimensioner, farver og monteringsformer sikrer, at der findes en løsning til ethvert projekt, uanset om det er på parkeringspladser, handelsgader eller ved indkøbscentre.
