Udbudstekst: Kompasbænken i galvaniseret stål og mahogni fra By Bang
Kompasbænken fra By Bang er et markant og arkitektonisk flot samlingspunkt, der er særligt velegnet til by- og landskabsprojekter med et højt flow af brugere. Den store cirkelformede siddeflade, robuste materialer og gennemtænkte detaljering gør bænken til et naturligt opholdssted, hvor borgerne kan mødes og nyde omgivelserne. Derudover fungerer den som et ”kompas”, idet visse træstave kan indgraveres med retninger og afstande til lokale eller regionale seværdigheder.
· Stål (fundament):
· Galvaniseret stålstel i 60×10 mm fladstål samt bærende rør Ø60 mm.
· Galvaniseringen sikrer minimal vedligeholdelse og høj resistens over for rust og nedbrydning.
· Konstruktionen er dimensioneret til at modstå intensiv brug og det hårde nordiske klima.
· Træ (sædeflader):
· Sædeflader er udført i massive mahognistave, hver med dimensionen 60×90×1490 mm.
· Mahogni har et varmt og eksklusivt udtryk samt en naturlig holdbarhed, der matcher det omskiftelige danske vejr.
· 27 af stavene kan leveres med indgraveringer (tekst, pile, afstande m.m.) efter ønske.
· Modulopbygning:
· Bænken leveres som 20 moduler, der sammensættes til fire mindre sektioner.
· Modulerne danner tilsammen en komplet cirkel med en diameter på ca. 16 meter.
· De fire sektioner inkluderer hver en åben indgang/ passage, som giver let adgang til bænken og til eventuel kunst eller beplantning i midten (fx skulpturen ”Kartoffelpigen”).
Tekniske data
· Samlet diameter: Ca. 16 meter.
· Antal moduler: 20 (4 sektioner á 5 moduler).
· Siddehøjde: Anbefalet 45-47 cm over færdigt terræn.
· Sædebredde: Ca. 60-90 cm (dybde afhænger af projektets specifikationer).
· Materialetykkelse (stål): Fladstål 60×10 mm, rør Ø60 mm.
· Trædimensioner: Mahogni 60×90×1490 mm.
· Overfladebehandling stål: Varmgalvanisering iht. gældende EN/ISO-standard.
· Overfladebehandling træ: Mulighed for oliebehandling eller naturlig patinering efter kundens ønske.
By Bang Kompasbænk i galvaniseret stål og mahogni er en ideel løsning i bymidter, parker, torve og andre steder, hvor man ønsker at skabe et unikt og indbydende opholdssted. Med sin store kapacitet og modulære opbygning kan bænken tilpasses forskellige projekter, uanset om man ønsker et centraliseret samlingspunkt omkring et kunstværk eller en rummelig cirkel til større arrangementer.

