Udbudstekst – By Bang Corten Lysskulptur
By Bang lysskulptur i cortenstål, Skulpturen udføres i 5 og 8 mm cortenstål med en diameter på ca. 5 meter og monteres på koniske ben (Ø180 mm) i op til 4 meters højde. Undersiden udføres med laserskåret motiv af den nordlige stjernehimmel, hvorfra integrerede LED-lyskilder skaber en unik lysoplevelse i byrummet. 6 separate rum der serviceres med adgang via aftagelige låger i toppen.
· Konstruktion i cortenstål med påkrævede statiske beregninger.
· Indbyggede LED-projektører i separate, servicevenlige rum med aftagelige låger i toppen.
· Koniske ben, der sikrer stabil og æstetisk opbygning.
· Fremstilling i henhold til foto og By Bang tegninger 
· Transport og montage på stedet i henhold til gældende krav og tidsplan.
· By Bang benytter udelukkende certificeret cortenstål for høj holdbarhed og minimal vedligeholdelse.
· De laserskårne mønstre og rustrøde patina giver en indbydende, organisk fremtoning, der udvikler sig smukt over tid.
· By Bang fremlægger detaljerede produktions- og monteringsplaner.
· Der skal påregnes statiske beregninger som en del af et evt. projektet.

