Udbudstekst: By Bang afskærmning i rionet, perforeret stålplade og cortenstål
By Bang tilbyder tre stærke og æstetiske løsninger til afskærmning og hegn, der kan tilpasses alle behov, fra private haver til offentlige parker og erhvervsområder. Uanset om du ønsker et let og luftigt look med rionet, et stilrent design med perforerede stålplader eller en rustik charme med cortenstål, så har vi den rette løsning til dit projekt. Vælg den type, der passer bedst til din vision, og få et holdbart og funktionelt hegn.
By Bang Stålhegn med Perforerede Stålplader
By Bang Perforerede Stålplader tilbyder et mere lukket, stilrent udtryk, men bevarer samtidig en vis gennemsigtighed. Denne løsning er ideel til områder, hvor både privatliv og æstetik er vigtigt.
· Materiale: Perforerede stålplader – Pre-galvaniseret stål med firkantede huller.
· Dimensioner: Standard 2500 x 1250 mm, 2 mm tyk stålplade.
· Montage: Boltes eller popnittes til rammen for høj stabilitet.
· Maskestørrelse: Firkantede perforeringer (C9,2 U34), kan tilpasses efter behov.
· Privatliv: Vælg plader med mindre huller for ekstra afskærmning.
· Fordele: Æstetisk moderne design, effektiv til at skabe privatliv, minimal vedligeholdelse.
· Anvendelsesområder: Offentlige pladser, parker, erhvervsområder, havehegn.
Rammer og Moduler
· Galvaniseret Firkantrør: Standarddimensioner 40x40 mm eller 60x40 mm. Mulighed for nedstøbning, hvilket giver ekstra stabilitet.
· Sort Stål: Ubehandlet overflade for et råt look, eller behandlet/malet for et ensartet udtryk.
· Varmgalvaniseret beskytter mod rust og sikrer lang holdbarhed.
· Minimal vedligeholdelse.
· Pulverlakeret kan males i alle RAL-farver for et personligt præg.
· Kombineres ofte med varmgalvanisering for ekstra holdbarhed.
By Bang Stålhegn i Rionet, Perforerede Stålplader og Corten stål tilbyder pålidelige og æstetiske løsninger til ethvert projekt. Kontakt By Bang for yderligere information eller rådgivning om dimensioner, farver og tilvalgsmulighede
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