Udbudstekst: Belægningssten i genbrugsplast fra By Bang
Belægningssystem i genbrugsplast med forbindelsessystem fra By Bang , der kombinerer høj funktionalitet med lang levetid og minimal vedligeholdelse. Fliserne er velegnede til stier, terrasser, indkørsler og andre udendørs arealer, hvor der ønskes en stabil, drænende og miljøvenlig belægning. Med klik- og forbindelsessystem sikres hurtig installation og ensartet finish.
Tekniske specifikationer
· Materiale: 100 % genbrugsplast (hanit®)
· Farve: Grå
· Mål: 50 x 50 x 6 cm
· Vægt: 8,4 kg pr. stk.
· Dækning: 4 stk. pr. m²
· Lukket areal: Ca. 85 %
· Kapacitet: Ca. 0,01 m³ pr. m²
· Belastningsklasse: SLW 60 (DIN 1072)
· Palleindhold: 60 stk. / ca. 15 m²
· Montering: Klik- og forbindelsessystem, tilpasning med stiksav
· Vedligeholdelse: Smuds- og fugtafvisende, lavt behov
Belægningssten i genbrugsplast fra By Bang er en fremtidssikret løsning, der understøtter grønne anlægsprojekter og krav om bæredygtighed. Den drænende opbygning og høje belastningskapacitet gør fliserne ideelle til både private og offentlige formål.

