Udbudstekst – Parasol Overdækning Ø2600 i Stål fra By Bang
Parasol Overdækning Ø2600 i Stål fra By bang er en holdbar løsning til offentlige og private udendørsområder. Konstruktionen i varmgalvaniseret stål giver en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør den til en driftsøkonomisk investering. Parasollen boltes fast til underlaget og kan males i alle RAL-farver, så den let kan integreres i både urbane og naturområder.
Tekniske specifikationer
· Materiale: Varmgalvaniseret stål (2 – 3 - 5 mm fladstål, Ø139 stålrør)
· Diameter overdækning: 2600 mm
· Højde: 2800 mm
· Fodplade: Ø350 mm (fastgøres med 6 stk. 12 × 90 gennemsnitsankre)
· Samling: 6 stk. M12 bolte og popnittet stålskelet
· Topkonstruktion: 12 indvendige trekanter, 130 × 50 × 3 mm, med flange til Ø139 rør
Parasol Overdækning Ø2600 i Stål fra by bang yder pålidelig solbeskyttelse i et stilrent design. Takket være den robuste, varmgalvaniserede stålkonstruktion kan overdækningen modstå vind og vejr året rundt. Dette gør den ideel til parker, rekreative områder og legepladser, hvor både æstetik og funktionalitet er vigtige parametre.

