Udbudstekst – RETRO Bænk med EW plast fra By Bang
RETRO Bænk med EW plast fra By Bang er en danskdesignet bænk med ryglæn, fuldsvejst stel og et klassisk, tidløst udtryk. Bænken er udviklet til byrum, parker, skolegårde, boligforeninger, kirkegårde og andre fællesarealer, hvor der ønskes en holdbar, funktionel og komfortabel løsning med lav vedligeholdelse.
RETRO Bænken er opbygget med ben og understel i stålrør, bukket sædevanger i fladstål og 14 trapezformede stave i genanvendelig EW plast. Konstruktionen giver bænken en stærk og stabil opbygning, samtidig med at den bevarer et let og harmonisk formsprog, der passer godt ind i både klassiske og moderne udemiljøer.
· RETRO Bænk med EW plast 
· Stel 
· Fuldsvejst stel i varmgalvaniseret stål 
· Understel udført som søjle-bjælke konstruktion i 100 × 50 × 3 mm stålrør 
· 2 stk. ben udført i 100 × 50 × 3 mm stålrør 
· Ben svejst på L1680 × 100 × 50 × 3 mm stålrør 
· 3 stk. bukkede sædevanger i 50 × 12 mm fladstål 
· Sædevanger svejst på det lange stålrør 
· Stel kan leveres varmgalvaniseret som standard 
· Mulighed for pulverlakering/maling i udvalgte RAL-farver 
· Beklædning 
· 14 stk. trapezformede stave i genanvendelig EW plast 
· Stavdimension: 35 × 55 × 35 mm 
· Stavene er afrundede og velegnede til udendørs brug 
· Fastmonteres med skruer fra bagsiden 
· Fastgøres med 4,5 mm rustfri spenglerskruer 
· Plaststavene kræver ikke oliebehandling, maling eller løbende træpleje 
· Fås i brun teak, grøn og antracit 
· Dimensioner 
· Længde: 1800 mm 
· Steldybde: 560 mm 
· Bænkhøjde: 820 mm 
· Sædehøjde front over terræn: 450 mm 
· Ben: 100 × 50 × 3 mm stålrør 
· Lister/stave: 35 × 55 × 35 mm trapezformede profiler 
· Montering 
· Til nedstøbning eller nedboltning 
· Mulighed for tilpasning efter belægning og projektkrav 
 
RETRO Bænk med EW plast fra By Bang sikrer en langtidsholdbar, komfortabel og brugervenlig løsning til udendørsarealer. Bænken er et tidssvarende bud på klassisk dansk parkbænkdesign, hvor varmgalvaniseret stål og genanvendelig plast kombineres i en robust løsning med lav vedligeholdelse, høj siddekomfort og et enkelt, harmonisk udtryk.
